**INTERNET BD**

 **------------------**

**Opravy v bytě :**

1)Vyzdění umakartového jádra. Pro vyzdění stěn bytového jádra se používá lehčený materiál

 tvárnice Ytong. Je-li vyzdění stěn přibližně ve stejném půdoryse jako původní umakartové

 jádro, včetně nových rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace, není nutné žádat o souhlas

 stavební úřad, ale pouze zaslat oznámení na bytové družstvo, email :

 technik@otrokovicebd.cz. o prováděné úpravě bytu, termínu, adresy a telefonu. Další

 nutností je uvědomit výbor společenství domu.

2)Při změně dispozice bytu bourání nosných zdí, provádění rozšíření otvorů dveří, je nutný

 souhlas stavebního úřadu a vyřízení stavebního povolení.

3)Výměna stávajících oken za nová plastová, je pouze oprava a není nutný souhlas

 stavebního úřadu, či výboru společenství. Musí být pouze stejné členění oken a venkovní

 pohledová barva rámu tak, jako u oken ostatních na celém domě, popř. dle projektové

 dokumentace.

4)Bytová klimatizace – při montáži bytové klimatizace, kde klimatizační jednotka se nejlépe

 umístí do prostoru lodžií, či balkonu, je nutný souhlas výboru společenství, potřebná

 dokumentace, která hlavně řeší prostup přes panelové vnější stěny, odvod kondenzátu a

 hlučnost. Se souhlasem společenství a dokumentací se žádá stavební úřad o vyjádření

 k souhlasu provedení. V případě nejasností volejte na technické oddělení bytového

 družstva, telefon 577116421.